**AAJ按键专用负荷机台**

**使**

**用**

**说**

**明**

**书**

**一、功 能：**

AAJ按键专用负荷测试台专用按键测力计配备,用于按键按钮的按压力负荷测试,具有高精度、易操作、快速复位等优点。本机台使用方便，可安放在各种工作台面上使用。

**二、规格参数：**

·外形尺寸：200X150X260mm

·行程：25mm

**三、安装调整方法：**

将测力计固定在安装板上，用四个Ｍ４螺钉连接。根据测量时所需要空间位置旋开锁紧手柄，调整测量仪器至合适的高度，即可进行测量。

**四、维护保养：**

测试机台应放置在干燥无腐蚀环境中使用。经常向齿轮箱注油孔（注：用２０号润滑油），仪器表面经常擦拭，并涂防锈油。

**五、结构示意图：**



**其他配套仪器**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **仪器名称** | **型号** | **仪器名称** | **型号** |
| 数显式推拉力计 | HF | 电动立式机台 | AEV |
| 指针式推拉力计 | NK | 电动单柱立式机台 | AEL |
| 数字式扭矩测试仪 | ANL | 电动卧式机台 | AEH |
| 瓶盖扭矩测试仪 | ANL-P | 螺旋侧摇测试机台 | ASC |
| 指针式扭矩起子 | ANQ | 手动卧式测试架 | AMH |
| 高速冲击扭矩测试仪 | AGN | 手摇立卧两用测试架 | ASL |
| 动态扭矩测试仪 | AND | 手压式拉压测试架 | AST |
| 扭矩板手检定仪 | ANJ | 螺旋式拉压测试架 | ALX |
| 扭转弹簧试验机 | ANH | 剥离力专用测试机台 | ABL |
| 弹簧拉压试验机 | ATH | 球压试验装置 | AQY |
| 邵氏橡胶硬度计 | LX | 机动液压型拉压测试架 | ALR |
| 邵氏硬度计测试支架 | LAC-J | 钮扣测试仪 | ABQ |
| 水果硬度计 | AGY | 端子拉力测试仪 | ADL |
| 水果硬度计支架 | GYJ | 绳索张力仪 | ASZ |
| 张力计 | ATN | 旁压张力测试仪 | HD |